#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
CAD.formats=
CAD.pinconfig=
CAD.provider=
Dma.Request0=SPI1_RX
Dma.Request1=SPI1_TX
Dma.RequestsNb=2
Dma.SPI1_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
Dma.SPI1_RX.0.Instance=DMA1_Channel2
Dma.SPI1_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_RX.0.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_HIGH
Dma.SPI1_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
Dma.SPI1_TX.1.Direction=DMA_MEMORY_TO_PERIPH
Dma.SPI1_TX.1.Instance=DMA1_Channel3
Dma.SPI1_TX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.SPI1_TX.1.Mode=DMA_NORMAL
Dma.SPI1_TX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
Dma.SPI1_TX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.SPI1_TX.1.Priority=DMA_PRIORITY_HIGH
Dma.SPI1_TX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
File.Version=6
I2C1.IPParameters=Timing
I2C1.Timing=0x10909CEC
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32L432KCU3
Mcu.Family=STM32L4
Mcu.IP0=DMA
Mcu.IP1=I2C1
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SPI1
Mcu.IP5=SYS
Mcu.IP6=USART2
Mcu.IP7=USB
Mcu.IPNb=8
Mcu.Name=STM32L432K(B-C)Ux
Mcu.Package=UFQFPN32
Mcu.Pin0=PC14-OSC32_IN (PC14)
Mcu.Pin1=PC15-OSC32_OUT (PC15)
Mcu.Pin10=PA10
Mcu.Pin11=PA11
Mcu.Pin12=PA12
Mcu.Pin13=PA13 (JTMS-SWDIO)
Mcu.Pin14=PA14 (JTCK-SWCLK)
Mcu.Pin15=PA15 (JTDI)
Mcu.Pin16=PB3 (JTDO-TRACESWO)
Mcu.Pin17=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PA0
Mcu.Pin3=PA1
Mcu.Pin4=PA2
Mcu.Pin5=PA5
Mcu.Pin6=PA6
Mcu.Pin7=PA7
Mcu.Pin8=PB0
Mcu.Pin9=PA9
Mcu.PinsNb=18
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32L432KCUx
MxCube.Version=6.7.0
MxDb.Version=DB.6.0.70
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.DMA1_Channel2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DMA1_Channel3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SPI1_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:false
NVIC.USART2_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.USB_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0.GPIO_Label=MCO [High speed clock in]
PA0.Locked=true
PA0.Mode=HSE-External-Clock-Source-for-LittleOrca
PA0.Signal=RCC_CK_IN
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=DEBUG_LED
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Output
PA10.Mode=I2C
PA10.Signal=I2C1_SDA
PA11.Mode=Device
PA11.Signal=USB_DM
PA12.Mode=Device
PA12.Signal=USB_DP
PA13\ (JTMS-SWDIO).GPIOParameters=GPIO_Label
PA13\ (JTMS-SWDIO).GPIO_Label=SWDIO
PA13\ (JTMS-SWDIO).Locked=true
PA13\ (JTMS-SWDIO).Mode=Serial_Wire
PA13\ (JTMS-SWDIO).Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14\ (JTCK-SWCLK).GPIOParameters=GPIO_Label
PA14\ (JTCK-SWCLK).GPIO_Label=SWCLK
PA14\ (JTCK-SWCLK).Locked=true
PA14\ (JTCK-SWCLK).Mode=Serial_Wire
PA14\ (JTCK-SWCLK).Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA15\ (JTDI).GPIOParameters=GPIO_Label
PA15\ (JTDI).GPIO_Label=VCP_RX
PA15\ (JTDI).Locked=true
PA15\ (JTDI).Mode=Asynchronous
PA15\ (JTDI).Signal=USART2_RX
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=VCP_TX
PA2.Locked=true
PA2.Mode=Asynchronous
PA2.Signal=USART2_TX
PA5.Locked=true
PA5.Mode=Full_Duplex_Master
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Mode=Full_Duplex_Master
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Mode=Full_Duplex_Master
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA9.Mode=I2C
PA9.Signal=I2C1_SCL
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=CHIP_SELECT
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB3\ (JTDO-TRACESWO).GPIOParameters=GPIO_Label
PB3\ (JTDO-TRACESWO).GPIO_Label=LD3 [Green]
PB3\ (JTDO-TRACESWO).Locked=true
PB3\ (JTDO-TRACESWO).Signal=GPIO_Output
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Locked=true
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Mode=LSE-External-Oscillator
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Signal=RCC_OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).Locked=true
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).Mode=LSE-External-Oscillator
PC15-OSC32_OUT\ (PC15).Signal=RCC_OSC32_OUT
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32L432KCUx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_L4 V1.17.2
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Probe.ioc
ProjectManager.ProjectName=Probe
ProjectManager.ProjectStructure=
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=Makefile
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,4-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,5-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true,6-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,7-MX_USB_PCD_Init-USB-false-HAL-true
RCC.48CLKFreq_Value=24000000
RCC.ADCFreq_Value=64000000
RCC.AHBFreq_Value=80000000
RCC.APB1Freq_Value=80000000
RCC.APB1TimFreq_Value=80000000
RCC.APB2Freq_Value=80000000
RCC.APB2TimFreq_Value=80000000
RCC.CK48CLockSelection=RCC_USBCLKSOURCE_HSI48
RCC.CortexFreq_Value=80000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=80000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=80000000
RCC.HSE_VALUE=8000000
RCC.HSI16_VALUE=16000000
RCC.HSI48_VALUE=48000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2C1Freq_Value=80000000
RCC.I2C2Freq_Value=16000000
RCC.I2C3Freq_Value=80000000
RCC.IPParameters=48CLKFreq_Value,ADCFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CK48CLockSelection,CortexFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI16_VALUE,HSI48_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C2Freq_Value,I2C3Freq_Value,LCDFreq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPTIM2Freq_Value,LPTIMFreq_Value,LPUART1Freq_Value,LPUARTFreq_Value,LSCOPinFreq_Value,LSI_VALUE,MCO1PinFreq_Value,MCOPinFreq_Value,MSI_VALUE,PLLCLKFreq_Value,PLLMUL,PLLN,PLLPoutputFreq_Value,PLLQoutputFreq_Value,PLLRCLKFreq_Value,PLLSAI1PoutputFreq_Value,PLLSAI1QoutputFreq_Value,PLLSAI1RoutputFreq_Value,PLLSourceVirtual,PWRFreq_Value,RNGFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SAI1Freq_Value,SWPMI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TIMFreq_Value,TimerFreq_Value,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,USART3Freq_Value,USBFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VCOSAI1OutputFreq_Value,WatchDogFreq_Value
RCC.LCDFreq_Value=37000
RCC.LPTIM1Freq_Value=80000000
RCC.LPTIM2Freq_Value=80000000
RCC.LPTIMFreq_Value=32000000
RCC.LPUART1Freq_Value=80000000
RCC.LPUARTFreq_Value=32000000
RCC.LSCOPinFreq_Value=32000
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO1PinFreq_Value=80000000
RCC.MCOPinFreq_Value=32000000
RCC.MSI_VALUE=4000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=32000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLLMUL_4
RCC.PLLN=10
RCC.PLLPoutputFreq_Value=22857142.85714286
RCC.PLLQoutputFreq_Value=80000000
RCC.PLLRCLKFreq_Value=80000000
RCC.PLLSAI1PoutputFreq_Value=18285714.285714287
RCC.PLLSAI1QoutputFreq_Value=64000000
RCC.PLLSAI1RoutputFreq_Value=64000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSI
RCC.PWRFreq_Value=80000000
RCC.RNGFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=4000000
RCC.SAI1Freq_Value=18285714.285714287
RCC.SWPMI1Freq_Value=80000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=80000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TIMFreq_Value=32000000
RCC.TimerFreq_Value=32000000
RCC.USART1Freq_Value=80000000
RCC.USART2Freq_Value=80000000
RCC.USART3Freq_Value=16000000
RCC.USBFreq_Value=48000000
RCC.VCOInputFreq_Value=16000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=160000000
RCC.VCOSAI1OutputFreq_Value=128000000
RCC.WatchDogFreq_Value=32000
SPI1.BaudRatePrescaler=SPI_BAUDRATEPRESCALER_32
SPI1.CalculateBaudRate=2.5 MBits/s
SPI1.DataSize=SPI_DATASIZE_8BIT
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate,DataSize,BaudRatePrescaler,NSSPMode
SPI1.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI1.NSSPMode=SPI_NSS_PULSE_DISABLE
SPI1.VirtualType=VM_MASTER
USART2.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART2.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=NUCLEO-L432KC
boardIOC=true
