#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC1.Channel-1\#ChannelRegularConversion=ADC_CHANNEL_6
ADC1.IPParameters=Rank-1\#ChannelRegularConversion,Channel-1\#ChannelRegularConversion,SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion,OffsetNumber-1\#ChannelRegularConversion,NbrOfConversionFlag,master
ADC1.NbrOfConversionFlag=1
ADC1.OffsetNumber-1\#ChannelRegularConversion=ADC_OFFSET_NONE
ADC1.Rank-1\#ChannelRegularConversion=1
ADC1.SamplingTime-1\#ChannelRegularConversion=ADC_SAMPLETIME_2CYCLES_5
ADC1.master=1
CAN1.BS1=CAN_BS1_1TQ
CAN1.BS2=CAN_BS2_1TQ
CAN1.CalculateBaudRate=1666666
CAN1.CalculateTimeBit=600.00
CAN1.CalculateTimeQuantum=200.0
CAN1.IPParameters=CalculateTimeQuantum,CalculateTimeBit,CalculateBaudRate,BS1,BS2
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
I2C1.IPParameters=Timing
I2C1.Timing=0x10909CEC
KeepUserPlacement=false
LPUART1.IPParameters=WordLength
LPUART1.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B
Mcu.Family=STM32L4
Mcu.IP0=ADC1
Mcu.IP1=CAN1
Mcu.IP2=DAC1
Mcu.IP3=I2C1
Mcu.IP4=LPUART1
Mcu.IP5=NVIC
Mcu.IP6=RCC
Mcu.IP7=SPI3
Mcu.IP8=SYS
Mcu.IP9=USART1
Mcu.IPNb=10
Mcu.Name=STM32L452C(C-E)Ux
Mcu.Package=UFQFPN48
Mcu.Pin0=PC13
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN (PC14)
Mcu.Pin10=PB0
Mcu.Pin11=PB1
Mcu.Pin12=PB2
Mcu.Pin13=PB10
Mcu.Pin14=PB11
Mcu.Pin15=PB12
Mcu.Pin16=PB13
Mcu.Pin17=PB14
Mcu.Pin18=PB15
Mcu.Pin19=PA8
Mcu.Pin2=PH0-OSC_IN (PH0)
Mcu.Pin20=PA9
Mcu.Pin21=PA10
Mcu.Pin22=PA11
Mcu.Pin23=PA12
Mcu.Pin24=PA13 (JTMS/SWDIO)
Mcu.Pin25=PA14 (JTCK/SWCLK)
Mcu.Pin26=PA15 (JTDI)
Mcu.Pin27=PB3 (JTDO/TRACESWO)
Mcu.Pin28=PB4 (NJTRST)
Mcu.Pin29=PB5
Mcu.Pin3=PA1
Mcu.Pin30=PB6
Mcu.Pin31=PB7
Mcu.Pin32=PH3-BOOT0 (BOOT0)
Mcu.Pin33=PB8
Mcu.Pin34=PB9
Mcu.Pin35=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin4=PA2
Mcu.Pin5=PA3
Mcu.Pin6=PA4
Mcu.Pin7=PA5
Mcu.Pin8=PA6
Mcu.Pin9=PA7
Mcu.PinsNb=36
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32L452CEUx
MxCube.Version=6.2.1
MxDb.Version=DB.6.0.21
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=OUT_CUR
PA1.Locked=true
PA1.Signal=ADCx_IN6
PA10.Mode=Asynchronous
PA10.Signal=USART1_RX
PA11.GPIOParameters=GPIO_Label
PA11.GPIO_Label=RS_485_R_EN
PA11.Locked=true
PA11.Signal=GPIO_Output
PA12.GPIOParameters=GPIO_Label
PA12.GPIO_Label=RS_485_T_EN
PA12.Locked=true
PA12.Signal=GPIO_Output
PA13\ (JTMS/SWDIO).Mode=Serial_Wire
PA13\ (JTMS/SWDIO).Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14\ (JTCK/SWCLK).Mode=Serial_Wire
PA14\ (JTCK/SWCLK).Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PA15\ (JTDI).GPIOParameters=GPIO_Label
PA15\ (JTDI).GPIO_Label=ADC_CS
PA15\ (JTDI).Locked=true
PA15\ (JTDI).Signal=GPIO_Output
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=BAT_TEMP
PA2.Signal=ADCx_IN7
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=NTC_REF
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPIO_Output
PA4.GPIOParameters=GPIO_Label
PA4.GPIO_Label=BAT_CHARGE
PA4.Signal=COMP_DAC11_group
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label
PA5.GPIO_Label=VBAT_EN
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPIO_Output
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=_5V_EN
PA6.Locked=true
PA6.Signal=GPIO_Output
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=_3V3_EN
PA7.Locked=true
PA7.Signal=GPIO_Output
PA8.GPIOParameters=GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=LED2
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPIO_Output
PA9.Mode=Asynchronous
PA9.Signal=USART1_TX
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=_1V8_EN
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=BAT_IRQ
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPXTI1
PB10.Mode=Asynchronous
PB10.Signal=LPUART1_RX
PB11.Mode=Asynchronous
PB11.Signal=LPUART1_TX
PB12.Mode=CAN_Activate
PB12.Signal=CAN1_RX
PB13.Mode=CAN_Activate
PB13.Signal=CAN1_TX
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=CAN_RS
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPIO_Output
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=LED1
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPIO_Output
PB2.GPIOParameters=GPIO_Label
PB2.GPIO_Label=BAT_ALERT
PB2.Locked=true
PB2.Signal=GPXTI2
PB3\ (JTDO/TRACESWO).Mode=Full_Duplex_Master
PB3\ (JTDO/TRACESWO).Signal=SPI3_SCK
PB4\ (NJTRST).Mode=Full_Duplex_Master
PB4\ (NJTRST).Signal=SPI3_MISO
PB5.Mode=Full_Duplex_Master
PB5.Signal=SPI3_MOSI
PB6.Mode=I2C
PB6.Signal=I2C1_SCL
PB7.Mode=I2C
PB7.Signal=I2C1_SDA
PB8.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=HEAT_FAULT
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPXTI8
PB9.GPIOParameters=GPIO_Label
PB9.GPIO_Label=HEAT_EN
PB9.Locked=true
PB9.Signal=GPIO_Output
PC13.GPIOParameters=GPIO_Label
PC13.GPIO_Label=WDG_RESET
PC13.Locked=true
PC13.Signal=GPIO_Output
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Mode=LSE-External-Clock-Source
PC14-OSC32_IN\ (PC14).Signal=RCC_OSC32_IN
PH0-OSC_IN\ (PH0).Mode=HSE-External-Clock-Source
PH0-OSC_IN\ (PH0).Signal=RCC_OSC_IN
PH3-BOOT0\ (BOOT0).GPIOParameters=GPIO_Label
PH3-BOOT0\ (BOOT0).GPIO_Label=FRAM_CS
PH3-BOOT0\ (BOOT0).Locked=true
PH3-BOOT0\ (BOOT0).Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32L452CEUx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_L4 V1.17.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=0
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=EPS.ioc
ProjectManager.ProjectName=EPS
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=EWARM V8.32
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=false
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_ADC1_Init-ADC1-false-HAL-true,4-MX_CAN1_Init-CAN1-false-HAL-true,5-MX_DAC1_Init-DAC1-false-HAL-true,6-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,7-MX_LPUART1_UART_Init-LPUART1-false-HAL-true,8-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,9-MX_SPI3_Init-SPI3-false-HAL-true
RCC.ADCFreq_Value=40000000
RCC.AHBFreq_Value=80000000
RCC.APB1Freq_Value=80000000
RCC.APB1TimFreq_Value=80000000
RCC.APB2Freq_Value=80000000
RCC.APB2TimFreq_Value=80000000
RCC.CortexFreq_Value=80000000
RCC.DFSDMFreq_Value=80000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=80000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=80000000
RCC.HSE_VALUE=20000000
RCC.HSI48_VALUE=48000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2C1Freq_Value=80000000
RCC.I2C2Freq_Value=80000000
RCC.I2C3Freq_Value=80000000
RCC.I2C4Freq_Value=80000000
RCC.IPParameters=ADCFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,CortexFreq_Value,DFSDMFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSE_VALUE,HSI48_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C2Freq_Value,I2C3Freq_Value,I2C4Freq_Value,LPTIM1Freq_Value,LPTIM2Freq_Value,LPUART1Freq_Value,LSCOPinFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MCO1PinFreq_Value,MSI_VALUE,PLLM,PLLN,PLLPoutputFreq_Value,PLLQoutputFreq_Value,PLLRCLKFreq_Value,PLLSAI1PoutputFreq_Value,PLLSAI1QoutputFreq_Value,PLLSAI1RoutputFreq_Value,PLLSourceVirtual,PWRFreq_Value,RNGFreq_Value,SAI1Freq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,UART4Freq_Value,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,USART3Freq_Value,USBFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VCOSAI1OutputFreq_Value
RCC.LPTIM1Freq_Value=80000000
RCC.LPTIM2Freq_Value=80000000
RCC.LPUART1Freq_Value=80000000
RCC.LSCOPinFreq_Value=32000
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.MCO1PinFreq_Value=80000000
RCC.MSI_VALUE=4000000
RCC.PLLM=2
RCC.PLLN=16
RCC.PLLPoutputFreq_Value=22857142.85714286
RCC.PLLQoutputFreq_Value=80000000
RCC.PLLRCLKFreq_Value=80000000
RCC.PLLSAI1PoutputFreq_Value=11428571.42857143
RCC.PLLSAI1QoutputFreq_Value=40000000
RCC.PLLSAI1RoutputFreq_Value=40000000
RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE
RCC.PWRFreq_Value=80000000
RCC.RNGFreq_Value=40000000
RCC.SAI1Freq_Value=11428571.42857143
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=80000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.UART4Freq_Value=80000000
RCC.USART1Freq_Value=80000000
RCC.USART2Freq_Value=80000000
RCC.USART3Freq_Value=80000000
RCC.USBFreq_Value=40000000
RCC.VCOInputFreq_Value=10000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=160000000
RCC.VCOSAI1OutputFreq_Value=80000000
SH.ADCx_IN6.0=ADC1_IN6,IN6-Single-Ended
SH.ADCx_IN6.ConfNb=1
SH.ADCx_IN7.0=ADC1_IN7,IN7-Single-Ended
SH.ADCx_IN7.ConfNb=1
SH.COMP_DAC11_group.0=DAC1_OUT1,DAC_OUT1
SH.COMP_DAC11_group.ConfNb=1
SH.GPXTI1.0=GPIO_EXTI1
SH.GPXTI1.ConfNb=1
SH.GPXTI2.0=GPIO_EXTI2
SH.GPXTI2.ConfNb=1
SH.GPXTI8.0=GPIO_EXTI8
SH.GPXTI8.ConfNb=1
SPI3.CalculateBaudRate=40.0 MBits/s
SPI3.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI3.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,CalculateBaudRate
SPI3.Mode=SPI_MODE_MASTER
SPI3.VirtualType=VM_MASTER
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
