# Součástky:
###### *TODO: převést TME linky na Mouser, vytvořit blokové schéma -> dopsat součástky jejichž potřeba vyplyne ze schématu, nastudovat diody - kolik bude potřeba lm/světelný výkon, jak se vypořádat s odlesky uvnitř hlavně, jaké vybrat pouzdro*

## Osvětlení - více prozkoumat

## Gyroskop
##### *https://www.tme.eu/en/details/pololu-2129/position-sensors/pololu/*

## Dopředný senzor 
##### na doporučení: *https://eu.mouser.com/ProductDetail/Pimoroni/PIM373?qs=lc2O%252BfHJPVbu7kI%2FlA0xSg%3D%3D*

## EEPROM
##### Vybral sem lehce větší pouzdro kvůli pájení
##### Velikost 128 kB by měla stačit na ukládání všech potřebných konfigurací
##### *https://www.tme.eu/cz/details/24aa128-i_sm/pameti-eeprom-seriove/microchip-technology/*

## USB
##### Standardní USB B mini:
##### *https://www.tme.eu/cz/details/10033526-n3212mlf_/konektory-usb-a-ieee1394/amphenol-communications-solutions/10033526-n3212mlf/*
##### Ochrana pro USB (podle "Phils Lab", musím nastudovat, zda je opravdu potřeba):
##### *https://www.tme.eu/en/details/usblc6-2sc6/transil-diodes-arrays/stmicroelectronics/*

## Regulátor 5V na 3.3V pro kameru
##### *https://www.tme.eu/cz/details/reg1117-3.3/stabilizatory-napeti-neregulovane-ldo/texas-instruments/*